**Klinička bolnica Dubrava**

**Avenija Gojka Šuška 6**

**10000 Zagreb**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PONUDITELJ**

**TROŠKOVNIK GRUPA 2 SPECIFIKACIJA ZA REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE DIZALA**

**Schindler – Švicarska**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. broj** | **Tvornički broj / oznaka** | **Nosivost kg** | **Broj stanica** | **Proizvođač/ Tip dizala** | **Jedinična cijena u kunama za jedan mjesec** |
| 1. | 5016303 C3 | 630 | 9 | Schindler-električno, duplex (osobno) |  |
| 2. | 5016304 C4 | 630 | 9 | Schindler-električno, duplex (osobno) |  |
| 3. | 5016305 C5 | 630 | 8 | Schindler-električno, duplex (osobno) |  |
| 4. | 5016306 C6 | 630 | 8 | Schindler-električno, duplex (osobno) |  |
| 5. | 5016307 C7 | 630 | 9 | Schindler-električno, duplex (osobno) |  |
| 6. | 5016308 C8 | 630 | 9 | Schindler-električno, duplex (osobno) |  |
| 7. | 5016309 C9 | 630 | 8 | Schindler-električno, duplex (osobno) |  |
| 8. | 5016310 C10 | 630 | 8 | Schindler-električno, duplex (osobno) |  |
| 9. | 5016313 C13 | 1.000 | 8 | Schindler-električno (teretno) |  |
| 10. | 5016314 C14 | 1.000 | 8 | Schindler-električno (teretno) |  |
| 11. | 5016315 C15 | 1.000 | 7 | Schindler-električno (teretno) |  |
| 12. | 5016316 C16 | 1.000 | 7 | Schindler-električno (teretno) |  |
| 13. | 5016300 B1 | 1.600 | 3 | Schindler-električno (bolničko) |  |
| 14. | 5130105 F1 | 300 | 2 | Schindler-električno (maloteretno) |  |
| 15. | 5130106 F2 | 300 | 2 | Schindler-električno (maloteretno) |  |
| ***Ukupan iznos u eurima bez PDV-a ( mjesečno):*** | | | | |  |
| ***Godišnji iznos (mjesečno x 12):*** | | | | |  |
| ***Iznos PDV-a:*** | | | | |  |
| ***Sveukupan godišnji iznos u eurima s PDV-om:*** | | | | |  |

**UVJETI ZA GRUPU 2**

Budući da se radi o dizalima u bolnici, te činjenici da će odabrani servis, pored mjesečnog održavanja dizala, izvoditi i sve eventualne popravke na ovoj grupi dizala, gdje su zahtjevi za kvalitetom, pouzdanošću, brzinom osiguranja originalnih dijelova, odnosno ukupnim nivoom održavanja predmetnih dizala vrlo visoki, određeni su uvjeti koje servis mora ispuniti.

Ponuditelj mora dostaviti:

1. Dokaz da je servisna služba Ponuditelja osposobljena za održavanje dizala

2. Dokaz da je servisna služba Ponuditelja ovlaštena održavati dizala od proizvođača Schindler – Švicarska

3. Dokaz da Ponuditelj ima najmanje dva osposobljena i ovlaštena servisera za održavanje dizala

4. Izjavu da Ponuditelj ima na skladištu rezervne dijelove za održavanje dizala

5. Potvrdu da je obišao radilišta ovjerenu od predstavnika Naručitelja

6. Cijenu režijskog sata

7. Prijedlog Ugovora

Redovno mjesečno održavanje dizala prema EN 13015 i Pravilniku o sigurnosti dizala NN broj 58/10.